**Управление записями по охране труда. Перечни.**

К сожалению, несмотря на широкий комплекс мероприятий, проводимых местными исполнительными и распорядительными органами по информационному обеспечению, пропаганде и распространению передового опыта в области охраны труда в организациях, в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий продолжают выявляться грубые несоответствия в оформлении документации по охране труда, недостаточность либо же полное ее отсутствие.

Для того, чтобы разобраться с наличием необходимой документации по охране труда, распределим ее по следующим видам: перечни, нормы; приказы по охране труда; инструкции; положения, программы; планы, графики; исполнительная документация; документация по контролю за соблюдением законодательства об охране труда; документация по учету и расследованиям несчастных случаев и профессиональных заболеваний; документация по аттестации рабочих мест по условиям труда; документация по испытаниям и проверкам; документация по системе управления охраной труда (далее-СУОТ).

Вышеперечисленный перечень документации не является исчерпывающим и может быть расширен с учетом определения, содержащегося в абзаце 1 статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», а именно требования по охране труда – нормативные предписания, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах. Таким образом, перечень дополнит документация, ведение которой предписано нормативными актами в области промышленной, пожарной и электробезопасности, безопасности дорожного движения, безопасного содержания зданий и сооружений, а также эксплуатационными документами на те или иные виды оборудования, машин, механизмов.

Очевидным и неоспоримым является тот факт, что специалист по охране труда должен четко отслеживать порядок разработки, обеспечения подразделений той или иной документацией, содержащей требования безопасности. Иначе невозможным представляется организация и осуществление качественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

Разберемся и обоснуем наличие в организациях перечней, как наиболее разнообразного и многочисленного из видов документации по охране труда, ведение которых требуют нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты.

Пунктом 27 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (с последующими изменениями и дополнениями)(далее-Инструкция №175), предписано наличие, утвержденного руководителем организации, перечня профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, с учетом типового перечня работ с повышенной опасностью согласно приложению 1 к Инструкции №175.

Аналогичный перечень в соответствии с пунктом 38 Инструкции № 175 и с учетом типового перечня, приведенного в Приложении 6, составляется и утверждается для должностей руководителей и специалистов, отдельных категорий работающих.

Для проверки знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны, а также работающих по рабочим профессиям в соответствии с пунктами 13 и 14 Положения о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 (далее-Положение № 210), в организации разрабатываются и утверждаются руководителем организации билеты.

Необходимо отметить, что составление так называемого перечня работ с повышенной опасностью совершенно не обязательно, если иное не установлено в СУОТ организации. Указанный перечень по сути продублирует перечень работающих, выполняющих работы с повышенной опасностью, которые должны проходить ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда.

Некоторыми нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, к определенным профессиям и видам работ предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности. Так, в приложении Д к ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года № 334, в приложении 1 Правил по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 11/55 от 26 апреля 2002 года (далее-Правила по охране труда в организациях ВКХ), можно найти типовые перечни, на основании которых составляются и утверждаются соответствующие перечни в организациях.

Ранее схожий перечень профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по охране труда, содержался в Межотраслевых правилах по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2008 года № 180/128 (далее-Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте), однако в редакцию от 03.12.2014 № 103/40 этот перечень не включен.

Виды работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда, на основании которых в организациях составляется и утверждается соответствующий перечень, приведены в п.4.2.7 ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228.

В соответствии с пунктами 11 и 12 Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176, предписано наличие перечня инструкций по охране труда, который составляется службой охраны труда с учетом утвержденного в организации штатного расписания и утверждается руководителем организации или его заместителем, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда.

Пунктом 25 Инструкции №175 предписано наличие утвержденного руководителем организации перечня профессий рабочих, которые должны проходить стажировку, и устанавливающий ее продолжительность (не менее двух рабочих дней) в зависимости от квалификации рабочих и видов выполняемых ими работ.

Пунктом 37 все той же Инструкции № 175 предписано наличие аналогичного перечня должностей специалистов, которые должны проходить стажировку, и определяющего ее продолжительность.

В соответствии с пунктом 55 Инструкции №175 с лицами, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за исключением работ с повышенной опасностью) первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж могут не проводиться. В таком случае службой охраны труда с участием профсоюза составляется соответствующий перечень работающих по профессиям и должностей руководителей и специалистов, который утверждается руководителем организации.

Пунктом. 4.2.8 ТКП 181 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 года №16 (с изм. от 11 та 2014 года, введенными в действие с 1 июня 2014 года) (далее-ТКП 181) предписано наличие перечня должностей и профессий неэлектротехнического персонала, выполняющего работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током. В соответствии с пунктом 4.2.9 ТКП 181 с указанным персоналом, при приеме на работу, проводится вводный инструктаж по программе вводного инструктажа, в которую включен раздел, содержащий информацию об опасности электротока, действии его на организм человека, опасности приближения к токоведущим частям, и правилах оказания первой помощи потерпевшим при поражении электротоком.

В соответствии с пунктом 18 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (с изменениями и дополнениями)(далее-Межотраслевые общие правила по охране труда) в организации, исходя из особенностей производства, должен быть составлен и утвержден руководителем перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством. Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 14 Правил охраны труда при работе на высоте утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 ( с изменениями и дополнениями) вышеуказанный перечень должен содержать информацию о местах, на производство работ в которых требуется оформление наряда-допуска.

Пункт 21 Межотраслевых общих правил по охране труда предписывает наличие перечня лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, утвержденного приказом руководителя организации.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 года № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами», в частности пунктом 1.4, предписано наличие в организации утвержденного руководителем по согласованию с профессиональным союзом перечня профессий и должностей работников, которые должны обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами.

В соответствии с пунктом 5 Правил бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 февраля 2002 года № 260 определена необходимость наличия перечня профессий и категорий работников, занятых в производствах, цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах, дающих право на обеспечение молоком, утверждаемый нанимателем по согласованию с профессиональным союзом.

Пунктом 3 Положения о порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда предписано наличие перечня профессий и должностей, дающих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, утвержденного руководителем.

В соответствии с пунктом 22 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты утвержденной Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209, не является обязательным, но способно упростить и ускорить работу некоторых категорий ответственных должностных лиц нанимателя, наличие норм [бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда](file:///D:\Нормативка\02%20Охрана%20труда\01%20Перечни\Нормы%20СИЗ.doc), сформированных на основе типовых норм.

Необязательным, но удобным в работе будет перечень работ (профессий), при выполнении которых требуется предсменное (перед началом работы, смены) освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, составленный в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к Постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».

В соответствии с пунктом 61 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте в организации должен быть утвержденный работодателем перечень ремонтных работ, которые могут выполняться водителем на линии.

Пунктом 251 Межотраслевых правил по охране труда в кондитерском производстве утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 29.12.2006 № 164 предписано наличие утвержденного перечня газоопасных работ, который должен периодически, не реже 1 раза в год, пересматриваться и утверждаться.

При организации технологических процессов в производстве плодоовощных консервов, в соответствии с пунктом 138 Межотраслевых правил по охране труда при производстве плодоовощных консервов утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31.03.2009 № 45 должен быть определен перечень вредных веществ, которые могут выделяться в помещения при ведении технологических процессов, аварийных ситуациях. Обязательность наличия аналогичного перечня определено пунктом 19 Межотраслевых правил по охране труда при производстве пищевых концентратов утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31 октября 2008 г. № 155.

При организации складского хранения реагентов, которые могут химически взаимодействовать между собой, необходимо наличие утвержденного руководителем, в соответствии пунктом 108 Правил по охране труда в организациях ВКХ, перечня совместимости используемых в производственном процессе химических веществ.

На территории, в помещениях производственных и складских зданий, на сооружениях, на подвижном составе, в местах производства работ, на рабочих местах и оборудовании организаций обслуживающих, ремонтирующих и эксплуатирующих локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав должны быть установлены знаки безопасности. В соответствии с пунктом 8 Правил по охране труда в локомотивном хозяйстве на Белорусской железной дороге утвержденных Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 01.07.2008 № 79 необходимо наличие утвержденного руководителем организации перечня устанавливаемых знаков безопасности с указанием мест и способов их установки, а также перечень сооружений и устройств, которые должны иметь предупреждающую окраску. При организации технического обслуживания (далее-ТО) тягово-подвижного состава руководством депо, помимо числа защитных средств, порядка выполнения работ по ТО, утверждается перечень необходимого для производства работ инструмента. Также обязательно наличие утвержденного руководством депо перечня работ по ТО-1 локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава и распределению их между членами ремонтной бригады, который, в том числе, должен находиться в кабине машиниста.

В организациях, специализирующихся на полиграфических работах, необязательно, но целесообразно в соответствии с пунктом 115 Правил по охране труда для организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность, утвержденных постановлением Министерства информации Республики Беларусь 6 октября 2010 года № 11, наличие перечня оборудования повышенной опасности, у которого через каждые две недели проверяются оградительные, предохранительные (блокировочные), тормозные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации и другие устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования, составленного в соответствии с приложением 2 вышеуказанных правил.

Как говорилось ранее, число приведенных перечней не является исчерпывающим, но будет являться необходимым, так как наличие большинства из них содержит прямые ссылки на действующие нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, в области охраны труда.