|  |
| --- |
| Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в сентябре 2020 г. |

02.09.2020 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО «Сельэнергомонтаж» - управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж» (Солигорский район) при установке заземления  
на шины трансформаторной подстанции на объекте «Насосная станция д. Исерно» ГУП «Солигорское ПМС» прикоснулся к токоведущим частям.  
В результате поражения электрическим током получил термический ожог спины.

05.09.2020 водитель автомобиля филиала «ДРСУ № 168»  
КУП «Минскоблдорстрой» (Несвижский район) при разгрузке доставленного по заявке на стройку частного дома в д. Ваниловичи песка задел кузовом автомобиля МАЗ 5516 нижний провод линии электропередачи 10кВ. Предположительно вышел из кабины для осмотра, при повторной попытке сесть в кабину попал под напряжение прикосновения. В результате поражения электрическим током погиб  
на месте происшествия.

08.09.2020 при навешивании металлических дверей на входном проеме здания содержания крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме «Новики» ОАО «Сватки» (Мядельский район) произошло опрокидывание двери, в результате чего тяжело травмирован слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

13.09.2020 бетонщик филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «МРСУ» (Любанский район) при выполнении работ на объекте «Реконструкция моста через р.Вязенская на 1 км а/д Н-8361 Фаниполь-Дворище-Плашево Дзержинского района», находясь на проезжей части асфальтированной дороги, упал и ударился головой об асфальт. От полученных травм умер 20.09.2020 в учреждении здравоохранения.

14.09.2020 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
ОАО «Гастеловское» (Минский район) выполнял в поле работы  
по прессованию соломы на рулонном пресс-подборщике  
KRONE Comprima F 155 XC. При очистке прессующего механизма  
от остатков соломы произошло закрывание заднего клапана  
пресс-подборщика, в результате чего работнику были причинены телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

17.09.2020 водитель автомобиля ЧПУП «СТОЛИЧНЫЙ МАСТЕР», (Минский район), доставив стеклопакеты по назначению, открыл борта автомобиля для разгрузки и остался рядом с автомобилем. При порыве ветра произошло опрокидывание стеклопакета на водителя автомобиля, повлекшие причинение тяжелых производственных травм.

21.09.2020 тракторист СУ «Бобровичи» ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ» (Воложинский район) зашел в ремонтные мастерские поинтересоваться, когда освободится осмотровая яма. В этот момент ему в глаз попала пружина, которая выскочила из ремонтируемой другим работником фары.

30.09.2020, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин  
и оборудования КСУП «Березина-Агропродукт» (Молодечненский район)  
после окончания работы по натяжению цепи горизонтального транспортёра навозоудаления не убрал раздвижной газовый ключ с вала ротора,  
с помощью которого осуществлялось натяжение цепи. При включении транспортера ключ сорвался с вала, и ударил работника в область бедра.